

[image: F:\Логотип\Изображение в агросталь (2) цветное (1).jpg]                                        
                                        
                                        ООО «АГРОСТАЛЬ», ИНН/КПП 3435130508/343501001,                 
                                        404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 17, ком. 11,             
                                        р/с 40702810601000021164,  БИК 041806715,  к/с 30101810100000000715, 
                                        в Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград     
                                        e-mail: agroatal@bk.ru, agrostal34@bk.ru 
                                        тел. 8-937-536-37-37                                                                            
[image: C:\Users\User\Desktop\576_original.png]Опрыскиватель навесной Jar-met 1000/18 гидравлический подъем (насос UDOR 140)














Навесные опрыскиватели Jar-Met предназначены для мероприятий по химической защите растений при ведении полевых культур, а также для внесения жидких минеральных удобрений. Все опрыскиватели снабжены:
· тройной системой фильтрования,
· баком для мытья рук,
· устройством для разжижения химических средств,
· арматурой распылительного аппарата с запорным клапаном,
· плавным регулированием штанги опрыскивателя: ручным или гидравлическим.
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	Модель ОP 1018

	Ёмкость бака, л 
	1000

	Тип 
	гидравлический подъём

	Рабочая ширина захвата, м  
	18

	Насос 
	UDOR (Италия)

	Производительность насоса, л/мин
	60–160

	Рабочее давление, МПа   
	0,25–1

	Расстояние между форсунками, см
	50

	Тип форсунок
	однопозиционные

	Дисперсность капель, мкм 
	200-550

	Диаметр вливного люка, см 
	38

	Показатель наполнения   
	наружная прозрачная трубка

	Регулировка по высоте, см
	50-140

	Предел дозировки жидкости, л/ч  
	до 1350

	Рабочая скорость, км/ч  
	до 10







Цена 245 000 руб
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