[image: F:\Логотип\Изображение в агросталь (2) цветное (1).jpg]                                        
                                            Общество с ограниченной ответственностью «АГРОСТАЛЬ», 
                                        ИНН/КПП 3435130508/343501001 
                                        404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 17, ком. 11 
                                        р/с 40702810601000021164,  БИК 041806715,  к/с 30101810100000000715, 
                                        в Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград
                                        e-mail: agrostal@bk.ru,  тел. 8-937-536-37-37,   8(8443) 292-737, 8-927-5353-737
                                        Наш сайт: https://agrostal34.ru/

[image: ]Борона легкая пружинная (БЛЭК)
Борона пружинная серии БЛЭК относится к универсальным, экономичным агрегатам. Конструкция бороны высокоэффективна, универсальна, экономична. 
Конструкция сцепки БЛЭК позволяет использовать разные виды секций в том числе кованные секции БЗСС, пружинные, штригельные (для закрытия влаги). Конструкция бороны представляет собой рамнобалочною конфигурацию с гидравлическим управлением складывания. Упрощѐнная и быстрая настройка угла атаки зубьев допускает широкий выбор регулировок в зависимости от полевых условий и назначения работ. Оригинальная конструкция бороны позволяет в короткий срок переводить еѐ из транспортного положения в рабочее и обратно. Агротехническое назначение : - Используется для разрушения, измельчения и распределения соломы и растительных остатков по полю, провокации сорняка и падалицы после уборки урожая. - для закрытия влаги и предпосевной провокации и уничтожения мелких сорняков. - для заделки гранулированных удобрений. Длина и толщина пружинных зубьев подобрана таким образом что на скорости 10-15 км/час зубья вибрируют и эта вибрация оказывает мощное разрушительное действие на капилляры верхнего слоя почвы.
Технические характеристики
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Преимущества
Сечение рамы                                   Центральная балка                     Удлиненное дышло                  Рабочие органы
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Сечение рамы 100х100х6                                       Центральная балка вварена  в дышло ,            Удлиненное дышло улучшает манёвренность      Зуб пружинный диаметром 6 – 12 мм
Гарантирует защиту от деформации                     что обеспечивает целостность конструкции.           во время полевых работ.                              Прочный рабочий орган обеспечивает
при больших нагрузках.                                                                                                                                                                                             качественную обработку на каждом участке.
Коммерческий директор                     Тел. 8-927-535-37-37
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Ceuenne pambl, w/B/T MM. 100x100x6

Macca cexuun 74 k1 aZur
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